**ACRYLIC PUTTY(AKRİLİK MACUN)**

**TANIM**

Su bazlı, Akrilik emülsiyon esaslı, çatlakları örtme ve yüzeyi düzeltme için kullanıma hazır iç ve dış cephe macunudur.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**  
Kolay uygulanabilen, çabuk kuruyan, dış şartlara dayanıklı, Su ve neme dayanıklıdır. Duvarın nefes almasına izin verir. Üzerine sürülecek boyanın dayanıklılığını arttırır, sarfiyatını azaltır.

**KULLANIM ALANLARI**  
İç ve dış cephelerde sıva üzerine uygulanır

**UYGULAMA ŞEKLİ**  
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra yüzeye 1\*7 KONSANTRE PRIMER uygulanır . Astar uygulandıktan 4 saat sonra kullanıma hazır ACRYLIC PUTTY yüzeye mala veya spatula ile yüzeye 2 kat uygulanır. Katlar arasında min. 8 saat beklenmelidir.

1 kg ACRYLIC PUTTY ile ~ 0,5 - 1 m2 (\*) alan macunlanabilmektedir.

(\*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir . Kesin sarfiyat için kontrollü olarak uygulanacak olan yüzeyde numune çalışması yapılmalıdır.

**İNCELTME :** Kullanıma Hazırdır .

**AMBALAJ :** 3,5 kg – 25 kg

**DEPOLAMA ŞARTLARI**  
Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5° C ila +50° C arasında 24 ay boyunca saklanabilir.  
**TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI**R22: Yutulduğunda zararlıdır.  
S-2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.  
S-24/S-25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.  
S-46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.