**TILE PRIMER(SERAMİK ÜSTÜ ASTAR)**

**TANIM**

Su bazlı, Solventsiz, polimer dispersiyon esaslı, seramik üzeri seramik uygulamaları için formülüze edilmiş dolgulu astar malzemesidir

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**
Pürüzsüz ve parlak zeminler üzerine seramik yapıştırılması için pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini arttırır .Yüzeylerdeki tozumuş kısımların yüzeye tutunmasını sağlayarak seramik yapıştırıcısının yüzeye daha iyi tutunmasını sağlar . Ürün kullanıma hazırdır

**KULLANIM ALANLARI**
Seramik, brüt beton, mermer, plywood vb. düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton,sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak kullanılır
Sürekli suya maruz kalan yüzeylerde kullanılamaz

**UYGULAMA ŞEKLİ**
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra TILE PRIMER inceltilmeden rulo veya fırça ile yüzeye tek kat olarak uygulanır.

1 kg TILE PRIMER ile tek katta ~ 8 -10 m2 (\*) alan astarlanabilmektedir.

(\*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir . Kesin sarfiyat için kontrollü olarak uygulanacak olan yüzeyde numune çalışması yapılmalıdır.

**İNCELTME :** İnceltilemez .

**AMBALAJ :** 5 kg

**DEPOLAMA ŞARTLARI**
Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5° C ila +50° C arasında 24 ay boyunca saklanabilir.
**TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI**R22: Yutulduğunda zararlıdır.
S-2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
S-24/S-25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.
S-46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.