**UNIVERSAL PRIMER(ÜNİVERSAL ASTAR)**

**TANIM**

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon katkılı , beyaz , dolgulu , mat iç ve dış cephe astarıdır.

**ÜRÜN ÖZELLİKLERİ**  
Her türlü yüzeye çok iyi bir yapışma gösterir. Sağlam bir yüzey oluşturduğu için üzerine uygulanacak olan boyayı alt zemine bağlar. Son kat boya sarfiyatını azaltır. Alkali direnci yükse , kokusuz, insan sağlığına ve çevreye dosttur.

**KULLANIM ALANLARI**  
İnce sıvalı her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla ve benzeri yüzeyler üzerine yüzey aderansını arttırmak , boya sarfiyatını düşürmek amaçlı olarak astar olarak uygulanır.

**UYGULAMA ŞEKLİ**  
Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, yağ, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlendikten sonra UNIVERSAL PRIMER hacmen %15-20 su ile karışırılarak rulo veya fırça ile yüzeye tek kat olarak uygulanır.

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine emiciliğine ve yapısına göre 1 kg UNIVERSAL PRIMER ile tek katta ~ 12 -15 m2 (\*) alan astarlanabilmektedir.

(\*)Sarfiyat miktarı yüzey, hava sıcaklığı, uygulama koşulları, inceltme oranı ve uygulama kalınlığına göre değişkenlik gösterebilir . Kesin sarfiyat için kontrollü olarak uygulanacak olan yüzeyde numune çalışması yapılmalıdır.

**İNCELTME :** Su ile inceltilir.

**AMBALAJ :** 2,5 lt -20 kg   
**DEPOLAMA ŞARTLARI**  
Kapalı ortamda ve ağzı kapalı orijinal ambalajında +5° C ila +50° C arasında 24 ay boyunca saklanabilir.  
**TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI**R22: Yutulduğunda zararlıdır.  
S-2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.  
S-24/S-25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.  
S-46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.