**WAX**

**TANIM:**

MARMORIZZARE için geliştirilmiş parlatıcı cila.

**ÖZELLİKLERİ:**

MARMORIZZARE uygulanan yüzeylerin parlatılmasında kullanılır. Uygulanan yüzeye hidrofobik özellik kazandırır. Su bazlı olduğu için çevre dostu bir üründür.

**UYGULAMA ALANLARI:**

Stucco yüzeyler üzerine kullanılır.

**YÜZEY HAZIRLAMA VE UYGULAMA:**

Tamamen kuruyan Stucco yüzeylerin üzerine mala yardımı ile sürülür ve parlatma keçesi ile parlatma işlemi yapılır.

**UYGULAMA VE SONRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

* Kullanılmadan önce boya ambalajı içinde homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
* + 5 °C’nin altındaki, + 35 °C’nin üstündeki ortamlarda uygulama yapılmamalıdır.
* Uygulama yüzeyleri temiz ve kuru olmalıdır.
* Etiket bilgi kartında mevcut olan ‘Uygulama Bilgilerine’ göre uygulama yapılmalıdır.
* Uygulanmış yüzeyler 3 gün süreyle fiziksel darbelerden ve 24 saat süreyle yağmur, kar, don, aşırı sıcak gibi etkilerden korunmalıdır.
* Her uygulamadan sonra fırça, rulo ve tüm ekipmanları su ile temizleyiniz.

**UYARILAR:**

S2: Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.

S24/25: Göz ve deri ile temasından sakınınız.

S46: Yutulduğunda derhal doktora danışınız; kabı veya etiketi gösteriniz.

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

|  |  |
| --- | --- |
| **YOĞUNLUK ( g/cm³)** |  |
| **PH** |  |
| **KATI MADDE % wt** |  |
| **İNCELTME** | Kullanıma hazır |
| **RENK** | Şeffaf |
| **SARFİYAT** | 25-30 m2/l |
| **RAF ÖMRÜ** | 2 yıl |
| **AMBALAJ** | 0.5l |
| **VOC (EU Directive 2004/42/EC) teorik olarak hesaplanmıştır** | max. 0 g/l |
| **KURUMA SÜRESİ** | Dokunma: 3-4 saat |
| Tam Kuruma: 48 saat |