**YAT VERNİK**

**TANIM**

Üretan alkid reçine esaslı, her türlü ahşap yüzey için üretilmiş bir yat verniğidir.

**Ürün Özellikleri:**

Her türlü ahşap yüzey için uygun yat verniğidir. Teknelerin iç ve dış ahşap kısımlarının en zor şartlara karşı korunmasını sağlar. Deniz suyu, UV ışınları ve deterjanların yıpratıcı etkilerine karşı dayanıklıdır. Ezilme ve aşınmalara karşı dirençli parlak yat verniğidir.

**Uygulama Şekli:**

Yüzeyler kuru ve tozdan arındırılır , fırça veya Rulo ile yüzeye 2-3 kat uygulanır. Katlar arasında 12 saat beklenmelidir. Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Selülozik Tiner ile yapılabilir.

**Sarfiyat :**1 lt.Yat Vernik ile tek katta 13-16 m2 alan cilalanır.

**Depolama Şartları:**

Ağzı kapalı orjinal ambalajlarda +5°C ila +35°C arasında 24 ay boyunca saklayabilirsiniz.

**Tehlike Uyarıları**

R11- Kolay Alevlenebilir.

R20/21/22-Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S3/7/9-Kabı iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan biryerdemuhafaza edin.

S16-Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-SİGARA İÇMEYİN.

S24/25-Göz ve cilt temasından sakının.

S46 – Yutulduğunda derhal doktora gidiniz.

S51-Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.